### Vi har en løsning til alle opgaver:

**NYHED!**

# Laminat, parket, LVT, SPC, væg- og loftspaneler, mineralfiberplader – alsidighed i topkvalitet

## Høj profilnøjagtighed – ny serie af dobbeltprofileringsmaskiner TENONTEQ D-500

De **nye HOMAG dobbeltprofileringsmaskiner** **TENONTEQ D-500 | D-600 | D-800** er modulopbyggede og kendetegnes af en endnu stivere, mere stabil udførelse. På LIGNAkan man se vores begynderserie, **TENONTEQ D-500**, i brug i hal 14 i teknologiområdet **"Komponenter"**.

Denne kompakte dobbeltsidede formatmaskine imponerer med sin høje forarbejdningskvalitet og rentabilitet. Som prisbillig kombineret længde-/tværgående maskine kan den fræse længde- og tværgående profiler eller oprette formateringer – med vidt forskellige materialer såsom parket, LVT, laminat, SPC eller mineralfiberplader. Den kan anvendes fleksibelt til væg- og loftspaneler samt til alle former for gulve (not og fer eller Click- og Loc-profiler) og egner sig for eksempel til bygningshåndværkere, der bygger mellemstore huse og ønsker at fremstille egne, kreative gulv- og vægbeklædninger billigt, hurtigt og uafhængigt.

Driftsstabilitet pga. høj maskinvægt, præcist drejelige højfrekvensmotorer og fleksibel bestykning er grundlaget for produktionen af emner med høj profilnøjagtighed og præcision. Maskinerne betjenes ganske enkelt via den gennemprøvede kontaktorstyreanordning eller intuitivt via powerTouch, hvis det ønskes.

Kilde, billedmateriale: HOMAG Group AG



Fig. 1:

Dobbeltprofileringsmaskine TENONTEQ D-500

**Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte:**

**HOMAG Group AG**

Homagstraße 3-5

72296 Schopfloch

Tyskland

www.homag.com

**Julia Weber**

Customer Communication Manager

Tlf. +49 7443 13-2588

Fax +49 7443 13-8-2588

julia.weber@homag.com