### Uma solução para cada tarefa:

**NOVIDADE!**

# Laminado, parquet, LVT, SPC, painéis para paredes e tectos, placas de fibra mineral – variedade de alta qualidade

## Máxima precisão de perfil – nova série de perfiladoras duplas TENONTEQ D-500

As **novas perfiladoras duplas HOMAG** **TENONTEQ D-500 | D-600 | D-800** baseiam-se num conceito modelar e distinguem-se pela sua resistência e estabilidade. Será possívelver a nossa série de iniciação **TENONTEQ D-500** em acção na LIGNA, pavilhão 14, na área tecnológica **"Componentes"**.

Esta máquina de dimensionamento compacta e bilateral destaca-se pela qualidade de processamento e rentabilidade elevadas. Enquanto combinação de máquina transversal/longitudinal económica, consegue fresar perfis transversais e longitudinais ou produzir formatos nos materiais mais diversos, como parquet, LVT, laminado, SPC ou placas de fibra mineral. Pode ser utilizada de forma flexível para painéis para paredes e tectos, bem como para todos os tipos de pavimentos (ranhura e lingueta ou Click-Loc), e adequa-se a, por exemplo, construtores de objectos de porte médio que desejem produzir revestimentos para pavimentos e paredes próprios e criativos, de forma económica, rápida e independente.

A suavidade de funcionamento graças ao elevado peso da máquina, os motores de alta frequência com oscilação precisa e o equipamento flexível são a base para a produção de peças com a máxima precisão de perfil. As máquinas são facilmente comandadas por um contactor comprovado ou, se pretendido, de forma intuitiva através do powerTouch.

Fonte do material gráfico: HOMAG Group AG



Figura 1:

Perfiladora dupla TENONTEQ D-500

**Em caso de dúvidas, contacte:**

**HOMAG Group AG**

Homagstraße 3–5

72296 Schopfloch

Alemanha

www.homag.com

**Julia Weber**

Customer Communication Manager

Tel.: +49 7443 13-2588

Fax +49 7443 13-8-2588

julia.weber@homag.com