# すべてのタスクに対して解決策：

# ラミネートフローリング、寄木張り、LVT、SPC、壁および天井パネル、ミネラルファイバーボード - 最高品質のバラエティ

**最高のプロファイル精度：新しいダブルエンドテナーシリーズ**

**TENONTEQ D-500**

新しいHOMAGダブルエンドテナーTENONTEQ D-500 | D-600 | D-800はモジュラー設計をしており、さらに硬く、より安定した設計を特徴としています。 LIGNAでは、エントリーレベルのTENONTEQ D-500シリーズがテクノロジーコンポーネントセクションの14ホールに展示されます。

このコンパクトな両面フォーマット機は、その高い加工品質と費用対効果に優れています。低コストの縦/横複合機として、寄木細工、LVT、ラミネート、SPC、鉱物繊維ボードなどの多種多様な材料のために、縦方向または横方向のプロファイルをフライス加工したり、フォーマットを作成したりできます。壁や天井のパネル、あらゆる種類の床（舌と溝、ClickとLocのプロファイル）に柔軟に適用でき、例えば、独自で創造的な床と壁の敷物を安価に、素早く、独立して製造する中規模の請負業者に適していますしたいです。

高い機械重量、正確に傾けることができる高周波モーター、そして柔軟な組み立てのための静かな運転は、最高のプロファイル精度と精度を持つワークピースの生産のための基礎です。機械は実績のあるコンタクタ制御、または必要に応じて直感的にpowerTouchを介して簡単に制御できます。

Quelle Bildmaterial: HOMAG Group AG



Bild:

ダブルエンド TENONTEQ D-500

**Bei Fragen wenden Sie sich gerne an:**

**HOMAG Group AG**

Homagstraße 3–5

72296 Schopfloch

Deutschland

www.homag.com

**Julia Weber**

Customer Communication Manager

Tel. +49 7443 13-2588

Fax +49 7443 13-8-2588

julia.weber@homag.com