### Per ogni compito, una soluzione:

**NUOVO!**

# Laminato, parquet, LVT, SPC, pannelli per pareti e soffitti, pannelli in fibra minerale – Una grande varietà alla massima qualità

## Massima precisione del profilo – nuova serie di squadratrici doppie TENONTEQ D-500

Le **nuove squadratrici doppie HOMAG** **TENONTEQ D-500 | D-600 | D-800** presentano una struttura modulare e sono caratterizzate da un'esecuzione ancora più rigida e stabile. In occasione della fiera LIGNAsarà possibile vedere in azione la nostra serie base, la **TENONTEQ D-500**, al padiglione 14 nell'area tecnologica **"Componenti".**

Questa compatta squadratrice a due lati convince per l'elevata qualità di lavorazione e la redditività. Come macchina longitudinale e trasversale combinata estremamente conveniente, può fresare profili longitudinali e trasversali o realizzare squadrature con i materiali più diversi, come parquet, LVT, laminato, SPC o pannelli in fibra minerale. Si applica in modo flessibile a pannelli per pareti e soffitti, nonché a tutti i tipi di pavimenti (incastri a linguetta e profili Click e Loc), e si addice ad esempio al costruttore medio che desidera produrre i propri rivestimenti per pavimenti e pareti in modo creativo, conveniente, rapido e indipendente.

Silenziosità di funzionamento grazie al peso elevato della macchina, motori ad alta frequenza inclinabili e attrezzaggio flessibile sono la base per una produzione di pezzi dalla massima precisione del profilo e accuratezza. Le macchine sono azionate in modo estremamente semplice mediante il comprovato controllo di protezione, oppure a scelta in modo intuitivo mediante powerTouch.

Fonte per le immagini: HOMAG Group AG



Immagine 1:

Squadratrice TENONTEQ D-500

**Per domande, contattare:**

**HOMAG Group AG**

Homagstraße 3–5

72296 Schopfloch

Germania

www.homag.com

**Julia Weber**

Customer Communication Manager

Tel. +49 7443 13-2588

Fax +49 7443 13-8-2588

julia.weber@homag.com