### Une solution adaptée à chaque tâche :

**NOUVEAU !**

# Stratifié, parquet, LVT, SPC, lambris pour murs et plafonds, panneaux en fibres minérales : un vaste choix de grande qualité

## Précision de profil élevée : nouvelle série de tenonneuses doubles TENONTEQ D-500

Les **nouvelles tenonneuses doubles HOMAG** **TENONTEQ D-500 | D-600 | D-800** disposent d'une structure modulaire et se caractérisent par une conception plus rigide et plus stable. Notre série d'entrée de gamme **TENONTEQ D-500** sera présentée au salonLIGNA, hall 14, dans le secteur technologique **« Eléments de construction »**.

Cette façonneuse double compacte séduit par sa grande qualité d'usinage et sa rentabilité. Cette machine longitudinale et transversale combinée à prix réduit est capable de fraiser des profils longitudinaux et transversaux ou créer des formats pour une grande variété de matériaux tels que le parquet, le LVT, le stratifié, le SPC ou les panneaux en fibres minérales. Elle peut être utilisée de manière flexible pour les lambris pour murs et plafonds ainsi que pour tous les types de revêtements de sol (profils à rainure et languette ou profils Clic/Loc) et convient, par exemple, aux fabricants de taille moyenne qui souhaitent produire leurs propres revêtements de sol et de mur de manière économique, rapide et indépendante.

Un fonctionnement sans à-coups grâce au poids élevé de la machine, des moteurs haute fréquence pivotants précis et un équipement flexible sont la base d'une production de pièces à usiner dotées d'une précision de profil maximale. Les machines sont commandées simplement via une commande à contacteurs éprouvée ou intuitivement via powerTouch.

Source des photos : HOMAG Group AG



Photo 1 :

Tenonneuse double TENONTEQ D-500

**Pour toute question, veuillez contacter :**

**HOMAG Group AG**

Homagstraße 3–5

D-72296 Schopfloch

Allemagne

www.homag.com

**Julia Weber**

Customer Communication Manager

Tél. +49 7443 13-2588

Fax +49 7443 13-8-2588

julia.weber@homag.com